附件

**博萃楼餐厅一卡通项目供货清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **参数** | **备注** |
| 1 | 挂式液晶多媒体消费机（包含筑波POS机控制软件V1.0） | 新中新 SKJ-728 | 台 | 8 | 5450 | ￥43,600.00 | 1.双液晶屏显示，可显示POS机自检结果、工作状态、持卡人账户信息等； 2.支持远程在线升级、脱机程序升级； 3.采用以太网通讯，支持WIFI、3G/4G、蓝牙； 4.内置续航锂电池，保证断电后可持续工作2小时以上； 5.电源输入具有过压、过流、反压保护功能； 6.高清语音提示、报警； 7.支持M1、CPU、ID卡等多种卡类型  8.支持外接打印机，蓝牙和串口两种模式； 9.黑白名单数量不少于100万，本机流水数量100万； 10.工作模式：联网模式、脱机模式； 11.供电方式POE供电、外接适配器两种模式； 12.内置二维码扫描模块，自带扫描功能； 13.支持外接蓝牙键盘； 14.采用Cortex-A8内核，800M主频； 15.采用NLS-EM3096二维码扫描引擎，能提供更快及更稳定的二维码扫描服务； 16.一体化设计 ：设备支持二维码支付，二维码扫描摄像头与POS机采用一体化设计，不允许采用摄像头外接的方式； 17.双液晶屏显示，可显示POS机自检结果、工作状态、持卡人账户信息等； ▲18.不少于两个psam卡槽，一个TF卡槽； ▲19.此次采购的消费机必须与广西大学正在使用的一卡通系统（厂家：北京新中新诚通信息技术股份有限公司、型号：V3.0）完全兼容（在同一台服务器或电脑及同一数据库、同一个软件平台上进行管理），投标人需提供对上述内容的兼容性提供承诺书。 ▲20.须与广西大学现有一卡通系统（厂家：北京新中新诚通信息技术股份有限公司、型号：V3.0）使用的卡片保持同一张介质，符合原有系统校园卡卡结构和卡规范，竞标人不得擅自附加、修改卡规划和卡结构。 ▲21.符合广西大学现有一卡通系统POS接入协议规范，投标人提供POS产品须在使用习惯、使用功能、通讯能力、卡片兼容、清结算体系等方面做到全兼容。 |  |
| **合计** | | | | |  | **￥43,600.00** |  |  |